|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dokumentace kluzáku/mot. kluzáku OK -**  |  |  | **Akce:** | **Stav:** | **Poznámka:** |
| OLZ je vydané |   |   |   |   |  |  |
| OLZ je platné do: |   |   |   |   |  |  |
| OZLR platné |   |   |   |   |  |  |
| Povolení RDST platné |   |   |   |   |  |  |
| Pojistný certifikát platný |   |   |   |   |  |  |
| Existuje předchozí Potvrzení o údržbě |   |   |   |  |  |
| Veškerá omezení v předchozím Potvrzení o údržbě byla odepsána |   |  |  |
| Platnost roční údržby |   |   |   |   |  |  |
| Platnost kompenzace kompasu |   |   |   |   |  |  |
| Platnost protokolu těsnosti pitot-statického systému |   |  |  |
| Program údržby č.: |   |  |  |
| Provedena veškerá údržba dle Programu údržby |   |  |  |
| Provedená údržba byla zapsána |   |   |   |  |  |
| Veškeré závady byly odstraněny |   |   |   |  |  |
| Odstraněné závady byly odepsány |   |   |   |  |  |
| Bylo vystaveno Potvrzení o údržbě č.: |   |  |  |
| Byl dopsán nálet v deníku kluzáku |   |  |  |
| Letová příručka je platná a aktualizovaná |   |   |  |  |
| Vybavení odpovídá AFM/TC |   |   |   |   |  |  |
| Provedeny všechny AD |   |   |   |   |  |  |
| Provedené AD byly zapsány |   |   |   |   |  |  |
| Provedeny všechny (závazné) bulletiny |   |   |   |   |  |  |
| Provedené bulletiny byly zapsány |   |   |   |  |  |
| Seznam vybavení odpovídá skut. stavu |   |  |  |
| Seznam limitovaných celků je platný k datumu: |   |   |  |  |
| V seznamu limitovaných celků zapsány všechny celky |   |  |  |
| Nebyly překročeny lhůty limitovaných celků |  |  |  |
| Veškeré záznamy letů v deníku kluzáku byly provedeny |   |  |  |
| Váhový protokol je vydán a platný |   |   |   |   |  |  |
| Provedené opravy a změny TC byly schváleny a zapsány |   |  |  |
| Kluzák/mot. kluzák vyhovuje typovému certifikátu |   |   |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **Pilotní prostor** |   |  | **Křídlo** |   |  | **Trup + OP** |   |
| štítky dle Letové příručky |   |  | přechod trup-křídlo, spojení, zakrytí |   |  | štítky a popisky |   |
| štítek s poznávací značkou |   |  | vůle trup-křídlo |   |  | směrovka |   |
| výrobní štítek |   |  | stav laku/koroze |   |  |   | volnost chodu |   |
| kompenzace kompasu |   |  | kovový potah |   |  |   | vůle |   |
| minimální vybavení dle Let. přír. |   |  | plátěný potah |   |  |   | zavěšení |   |
| přístroje a vybavení |   |  | sendvič |   |  |   | vyvážení |   |
| elektrická instalace |   |  | šachty brzdících klapek |   |  |   | náhon |   |
| baterie a její uchycení |   |  | odvodňovací otvory |   |  |   | zakrytí spáry |   |
| závaží a jeho uchycení |   |  | nosníky |   |  | stabilizátor |   |
| stav prutoviny v kabině/trupu |   |  | žebra |   |   |  |   | uchycení |   |
| zavazadlový prostor/lékárnička |   |  | podélníky |   |  | výškovka |   |
| upínací pásy |   |  | nýty |   |   |  |   | volnost chodu |   |
| sedačky a jejich stavění |   |  | křidélka |   |  |   | vůle |   |
| opěrky hlavy |   |  |   | volnost chodu |   |  |   | zavěšení |   |
| ruční řízení |   |  |   | vůle |   |  |   | vyvážení |   |
|   | neutrální poloha |   |  |   | zavěšení |   |  |   | náhon |   |
|   | volnost chodu |   |  |   | vyvážení |   |  |   | zakrytí spáry |   |
|   | vůle |   |  |   | náhon |   |  | vyvažovací ploška |   |
| mech. ovládání vztlakových klapek |   |  |   | zakrytí spáry |   |  |   | volnost chodu |   |
|   | volnost chodu |   |  | brzdící klapky |   |  |   | vůle |   |
|   | vůle |   |  |   | volnost chodu |   |  |   | zavěšení |   |
|   | zajištění |   |  |   | vůle |   |  |   | náhon |   |
| ovládání brzdících klapek |   |  |   | zavěšení |   |  | brzdící/nouzový padák |   |
|   | volnost chodu |   |  |   | náhon |   |  | montážní otvory |   |
|   | vůle |   |  | vztlakové klapky |   |  | napětí lan řízení |   |
|   | zajištění |   |  |   | volnost chodu |   |  | závěsy vlečného lana |   |
| ovládání vyvážení |   |  |   | vůle |   |  | Pitotova trubice |   |
|   | volnost chodu |   |  |   | zavěšení |   |  | vstupy statického tlaku |   |
|   | zajištění |   |  |   | zakrytí spáry |   |  | Nicks-dýza |   |
| ovládání vlečných závěsů |   |  |   | náhon |   |  | poznávací značky |   |
|   | volnost chodu |   |  | vodní nádrže, ventily |   |  | **Podvozek** |   |
|   | funkce |   |  | poznávací značky |   |  |   | stav příďového kola |   |
|  | ovládání vypouštění vody |   |  | **Trup + OP** |   |  | kryty šachty |   |
|   | volnost chodu |   |  | stav laku/koroze |   |  | nátěr a konzervace |   |
| funkce nožních brzd |  |  | kovový potah |   |  | pružení a tlumení |   |
| funkce ruční/parkovací brzdy  |   |  | plátěný potah |   |  | stav pneu |   |
| nožní řízení |   |  | sendvič |   |  | nahuštění pneu |   |
|   | neutrální poloha |   |  | odvodňovací otvory |   |  | prokluz pneu |   |
|   | volnost chodu |   |  | nýty |   |   |  | stav brzdičů/brzdných souprav |   |
|   | vůle |   |  | podélníky |   |  | funkce zasouvání |   |
|   | stavění |   |  | přepážky |   |  | **Doplňky kontroly:** |
| větrání |   |  | přechod trup-kýlovka |   |  |  |
| stav překrytu kabiny |   |  | uchycení VOP |   |  |  |
| odhoz překrytu kabiny |   |  | stav spodku trupu/koroze |   |  |  |
| uzávěr překrytu kabiny |   |  | stav ostruhy |   |  |  |